**附件1**

**中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家  车型  技术参数 | 福 田 汽 车 | | |
| BJ6816U6AFB | BJ6906U7AHB | BJ6122U8BJB |
| 评定类型及等级 | 中型中级 | 中型中级 | 大型中级 |
| 车身长度 mm | 8075 | 8995 | 12000 |
| 座位数+司机 ≤ | 33+1 | 39+1 | 49+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 154 | 177 | 243 |
| 比功率 kw/t ≥ | 11 | 11 | 9 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前,中 |
| 车身全承载式结构 | —— | —— | —— |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | —— | —— | —— |
| 前桥盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | —— | —— | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | —— | —— | —— |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | —— | —— | —— |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 轮胎爆胎应急安全装置 | —— | —— | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 700 | 700 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 420 | 420 | 420 |
| 座椅深 mm ≥ | 420 | 420 | 420 |
| 靠背高 mm ≥ | 650 | 650 | 650 |
| 靠背角度可调(15°~30°) | —— | —— | —— |
| 扶手（靠通道处） | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座椅脚蹬 | —— | —— | —— |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | —— | —— | —— |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷或暖 | 冷或暖 | 冷或暖 |
| 空气净化装置 | —— | —— | —— |
| 卫生间（位置） | —— | —— | —— |
| CAN总线 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 车桥随动转向 | —— | —— | —— |
| 影音播放及麦克风设备 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| 自动破玻器数量及开关位置 | 1/驾驶区 | 1/驾驶区 | 1/驾驶区 |
| 特殊结构说明 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |

**注：“（）”为可选配置**

**中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）续**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家  车型  技术参数 | 福 田 汽 车 | | |
| BJ6120U8BHB-1 | BJ6113U8MHB-5 | BJ6122U7BJB |
| 评定类型及等级 | 大型中级 | 大型中级 | 大型中级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 10990 | 11625 |
| 座位数+司机 ≤ | 49+1 | 47+1 | 49+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 220 | 199 | 243 |
| 比功率 kw/t ≥ | 9 | 9 | 9 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 乘客门位置 | 前,中 | 前,中 | 前,中 |
| 车身全承载式结构 | —— | —— | —— |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | —— | —— | —— |
| 前桥盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | —— | —— | —— |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | —— | —— | —— |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 胎压监测报警系统 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 轮胎爆胎应急安全装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 420 | 420 | 420 |
| 座椅深 mm ≥ | 420 | 420 | 420 |
| 靠背高 mm ≥ | 650 | 650 | 650 |
| 靠背角度可调(15°~30°) | —— | —— | —— |
| 扶手（靠通道处） | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座椅脚蹬 | —— | —— | —— |
| 座椅横移（向通道）mm≥ | —— | —— | —— |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷或暖 | 冷或暖 | 冷或暖 |
| 空气净化装置 | —— | —— | —— |
| 卫生间（位置） | —— | —— | —— |
| CAN总线 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 车桥随动转向 | —— | —— | —— |
| 影音播放及麦克风设备 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| 自动破玻器数量及开关位置 | 1/驾驶区 | 1/驾驶区 | 1/驾驶区 |
| 特殊结构说明 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |

**注：“（）”为可选配置**